附件：

吉林省2026年度液晶显示器框架协议采购需求（征求意见稿）
	分包
	标的物
	屏幕规格
	结构与安装
	面板性能
	护眼与显示
	接口
	参数值/偏离/规则
	最高限制单价（元/台）

	
	
	屏幕尺寸
	屏幕比例
	分辨率
	屏幕类型
	支架功能
	壁挂安装
	面板类型
	静态对比度
	响应时间
	亮度
	刷新率
	亮度一致性
	位深
	屏占比
	护眼功能
	镜面反射率
	
	
	

	1
	液晶显示器配置一
	21.5英寸
	16:9
	1920×1080
	直面屏
	有
	支持
	VA或IPS
	≥1000:1
	≤6ms
	250nits
	≥75Hz
	≥70%
	≥8bit
	≥80%
	防蓝光模式
	≤10%（防炫目）
	VGA或HDMI
	允许
正偏离
	600.00

	2
	液晶显示器配置二
	23.8或24英寸
	16:9
	1920×1080
	直面屏
	有
	支持
	VA或IPS
	≥1000:1
	≤6ms
	250nits
	≥75Hz
	≥70%
	≥8bit
	≥80%
	防蓝光模式
	≤10%（防炫目）
	VGA或HDMI
	允许
正偏离
	700.00

	3
	液晶显示器配置三
	27英寸
	16:9
	1920×1080
	直面屏
	有
	支持
	VA或IPS
	≥1000:1
	≤6ms
	250nits
	≥75Hz
	≥70%
	≥8bit
	≥80%
	防蓝光模式
	≤10%（防炫目）
	VGA或HDMI
	允许
正偏离
	900.00

	4
	液晶显示器配置四
	31.5或32英寸
	16:9
	1920×1080
	直面屏
	有
	支持
	VA或IPS
	≥1000:1
	≤6ms
	250nits
	≥75Hz
	≥70%
	≥8bit
	≥80%
	防蓝光模式
	≤10%（防炫目）
	VGA或HDMI
	允许
正偏离
	1700.00


注：1.中标供应商负责送货、安装调试直至验收合格，本项目为“交钥匙”项目。  2.货品要求：货品必须为全新，不得有二次回收零部件。

3.质保期1年。
