附件：

碎纸机、耗材（11M）批量集中采购参数明细表

	序号
	品目名称
	配置
	最高限价（元）
	技术参数要求
	所属行业

	1
	碎纸机
	碎纸机配置一
	370元
	可碎介质为纸、订书针；连续粉碎时间≥30 分钟，单次碎纸张数≥8张，碎纸速度≥2m/min，纸箱容量≥ 20L；保密等级≥4级，碎纸效果颗粒面积≤160mm²、碎片宽度≤4mm；进纸宽度≥210mm,技术参数允许正偏离，质保期三年。
	制造业

	
	
	碎纸机配置二
	650元
	可碎介质为纸、订书针、光盘、卡片；连续粉碎时间≥60 分钟，单次碎纸张数≥15 张，碎纸速度≥2m/min，纸箱容量≥20L；保密等级≥4级，碎纸效果颗粒面积≤160mm²、碎片宽度≤4mm；进纸宽度≥210mm,技术参数允许正偏离，质保期三年。
	

	2
	耗材一（适配机型：紫光UP3128dn打印机）
	硒鼓
	450元
	1.适配机型：紫光UP3128dn

2.标称打印量：≥40000页（A4，5% 覆盖率）
3.打印品质：打印黑度均匀，无底灰、飞粉，不划伤感光鼓；支持设备芯片识别，耗材余量正常显示
4.环保：符合耗材有害物质限制标准，包装密封防漏粉，保质期≥18个月
	制造业

	
	
	粉盒
	150元
	1.适配机型：紫光 UP3128dn

2.标称寿命：≥3000页（A4，5% 覆盖率，ISO/IEC19752）
3.兼容性：设备芯片识别正常，耗材状态正常读取；满足国家打印耗材相关标准，避光密封包装
	

	
	耗材二（适配机型：爱胜品ICSP、YPS-1022NPLUS+打印机）
	硒鼓
	100元
	1.适配机型：爱胜品ICSP、YPS-1022NPLUS+

2.类型：一体式硒鼓（感光鼓 + 粉仓集成一体）
2.颜色：黑色
3.使用寿命：≥1600页（A4，5% 覆盖率）
6.芯片：自带计数芯片；粉用尽，机器锁机
	

	
	耗材三（适配机型：东芝、FC-2021AC复印机）
	黑色硒鼓
	1500元
	黑色硒鼓（含显影载体），标称寿命：≥80000页（A4，5% 覆盖率，）
	制造业

	
	
	彩色硒鼓
	1600元
	彩色硒鼓（含显影载体），标称寿命：≥80000页（A4，5% 覆盖率，）
	

	
	
	黑色粉盒
	330元
	黑色粉盒   标称寿命：≥7400页（A4，5% 覆盖率，），打印品质出色，碳粉均匀
	

	
	
	彩色粉盒
	360元
	彩色粉盒   标称寿命：≥3300页（A4，5% 覆盖率，），打印品质出色，碳粉均匀
	

	
	耗材四（适配机型：东芝、DP-2829A复印机）
	粉盒
	150元
	黑色粉盒   标称寿命：≥6000页（A4，5% 覆盖率，），打印品质出色，碳粉均匀
	


    其他要求 

    1.1配送范围：全长春市（包括九台区、双阳区等行政区、公主岭市）； 

    1.2 货品要求：货品必须为全新，不得有二次回收零部件； 

    1.3 供货地点：供应商应在收到采购人供货通知后完成供货并送达指定地点〔每个采购单位指定1个（唯一）送货地点〕；

    1.4 服务团队：确保订单响应、问题处理的及时性，中标供应商必须提供3名及以上对接人及联系方式。
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